徐州市疾病预防控制中心采购小型仪器设备、仪器耗材询价公告

编号：xzcdc2017005

我中心询价采购以下设备及仪器耗材，欢迎符合要求的厂商报价（请分开报价）：

**标段3：**

**徐州市疾病预防控制中心采购项目询价报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 普析T6新悦 分光光度计 | 1 | 光学系统 双光束比例监测  波长范围 325—1100nm  波长准确度 ±1nm  波长重复性 ≤0.2nm  光谱带宽 2nm  杂散光 ≤0.05%T  光度范围 -0.3—3A  光度准确度 ±0.002Abs(0-0.5A)  ±0.004Abs(0.5-1A)  ±0.3%T(0-100%T)  光度重复性 ≤0.001Abs（0-0.5A）  ≤0.002Abs（0.5-1A）  ≤0.15%T(0-100%T)  基线平直度 ±0.002A  (200—1000nm)  噪声 ±0.001A（500nm，P-P）,开机预热半小时后  基线漂移 ≤0.001A/h (500nm,0A)  具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能  支持8联池的操作  支持微型打印机、HP系列喷墨， 激光打印机、可与PC联机  比色皿 1cm、2cm、3cm比色皿各10个 |  |  |  |

**1、2017年10月25日下午3点前**将报价单（请注明公司名称、公司地址、联系人、联系电话）密封后（如有图片可附带）送（寄）达徐州市疾控中心应急办，过时以无效处理。

**2、报价要求**：

（1）请一次性报价；厂商应提供配置产品说明及经营资质文件、到货期限、售后服务等信息，并免费送货安装。

（2）所有报价均以人民币“元”为计算单位。

（3）报价包含交付使用前的所有费用，应为货物递送到实际交货地（最终使用方指定地点）的价格，包括运保费、税费、装卸费、材料费、安装调试费、施工费及质保期内的一切费用。

**3、结算方式：**

货物供货安装到位并经单位验收合格后一次性付清。

**4、其他：**

（1）报价表务请各供应商用信封密封并在密封口处加盖供应商单位公章，报价单一式两份。

（2）供应商提供的货物必须是全新的、未使用过原装合格且是正规合法渠道的产品。  
 （3）本次项目成交结果将在徐州市疾控中心网站(www.xzcdc.com)进行公示，公示期为1日。  
 （4）特殊情况另行约定。

**5、联系方式：**

（1）递交文件地点：徐州市疾病预防控制中心应急办210室

（2）单位地址：徐州市二环西路142号，邮编：221006

（3）联系人：郭亚美

（4）联系电话：0516-85956776

2017年10月18日